**Installation Debian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | RAM | HD | NIC | CD-ROM |
| 2 | 2G | 20G | Pont sur interface connectée au routeur | debian-10.2.0-amd64-DVD-1.iso |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boot sur le DVD-Rom | | | | |
| 2 | Installation graphique | *« Graphical install »* | | | |
| 3 | Langue | Français | | | |
| 4 | Pays | Belgique | | | |
| 5 | Clavier | Belge | | | |
| 6 | Nom d’hôte (*hostname*) | d10-*$prénom* | | | |
| 7 | Configuration réseau | DHCP | | | |
| 8 | Domaine | domX.lan [X : vérifier étiquette routeur] | | | |
| 9 | Mot de Passe *root* | tech2019 | | | |
| 10 | Création utilisateur (login/mdp) | tech2019/tech2019 | | | |
| 11 | Partitionnement | Partitionnement manuel : 2 partitions primaires | | | |
| Taille | File System | Point de montage |  |
| 15 G | ext4 | / |
| 2 G | swap |  |
| Reste | non partitionné | |
| « *Terminer le partitionnement. Appliquer les changements »* | | | |
| 12 | Miroir Debian | France ftp.fr.debian.org pas de proxy | | | |
| 13 | Concours popularité des paquets | Optionnel | | | |
| 14 | Paquets à installer | Utilitaires usuels du système (pas de bureau graphique) + serveur SSH | | | |
| 15 | GRUB | Installer dans le MBR (disque sda) | | | |