**Installation Fedora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | RAM | HD | NIC | CD-ROM |
| 4 | 4G | 60G | Pont sur interface connectée au routeur | Fedora-Workstation-Live-x86\_64-30-1.2.iso |

1. Booter sur le DVD-Rom
2. ‘Start Fedora-Workstation-Live 30’ Environnement ‘Live’ depuis lequel il est possible d’installer Fedora
3. Langue Français
4. Pays Belgique
5. Clavier Belge
6. Heure et date Fuseau horaire Europe/Bruxelles
7. Destination de l’installation ‘Personnalisation avancée (Blivet-GUI)’ ensuite cliquer sur ‘Fait’

50 GB ext4 /

4 GB swap

Valider, cliquer sur ‘Fait’ et accepter les modifications

1. Commencer l’installation

Une fois l’installation terminée, éteindre la machine virtuelle et penser à retirer l’ISO du lecteur CD-ROM virtuel. Démarrer ensuite la machine.

1. Création de l’utilisateur login/mdp : tech2019/tech2019, faire de cet utilisateur un administrateur

Modifier ensuite :

Mot de passe de l’administrateur (root) tech2019

Nom d’hôte et réseau f30-*$prenom*.domX.lan [X : vérifier étiquette routeur]