# **Grille d’évaluation : UAA05 Déployer un réseau (hard/soft/réseaux)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères | Indicateurs | **Niveaux de réussite des indicateurs** | Résultats des critères | | |
| **Le matériel réseau est adéquat** | Le câble est réalisé selon la norme (droit) | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok | Les 2 indicateurs sont satisfaits | | |
| Les routeur/switch choisis correspondent aux spécifications données | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok |
| ❑  Ok | ❑  Pas Ok | |
| **Le réseau est fonctionnel** | Chaque élément connecté du LAN est joignable (ping avec l’adresse IP) par les autres | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok | Les 2 indicateurs sont satisfaits | | |
| Le réseau filaire peut accéder à internet (ping avec adresse IP) | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok |
| ❑  Ok | ❑  Pas Ok | |
| **La configuration du réseau est conforme** | L’ensemble des adresses IP sont paramétrées (avec adresse IP et masque de sous-réseaux, la configuration IP du routeur est correcte) | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok | 5 indicateurs sur 6 sont satisfaits dont les deux premiers obligatoires | | |
| Le routeur est paramétré correctement (Hors config IP) | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok |
| Le range DHCP est configuré et la réservation est effectuée | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok |
| La sécurité avec adresses MAC a été configurée | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok |
| La sécurité WIFI est configurée (sur le routeur et le client) | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok |
| Les adresses MAC sont collectées | Une remarque tolérée  ❑ Ok ❑ Pas Ok |
| ❑  Ok | ❑  Pas Ok | |
| **Résultat général** | L’épreuve est réussie si les 3 critères sont satisfaits | | **❑**  **Ok** | | **❑**  **Pas Ok** |

*Remarques du stagiaire :*

Signature du stagiaire :

*Remarques du formateur :*

Signature du formateur :